同意设置沙县金沙污水处理厂

入河排污口的决定书

三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司（设置申请单位）：

你（单位）于2026年1月26日向我局提出了沙县金沙污水处理厂入河排污口设置申请。经审查，根据《中华人民共和国行政许可法》《入河排污口监督管理办法》（生态环境部令第35号）的规定，同意沙县金沙污水处理厂入河排污口设置决定如下：

	入河排污口类型
	(工矿企业入河排污口
(工业及其他各类园区污水处理厂入河排污口
□城镇污水处理厂入河排污口
(其他参照上述管理的入河排污口_______________

	入河排污口名称
	沙县金沙污水处理厂入河排污口

	入河排污口编码
	GC-350405-0130-GY-00

	设置类型
	(新设  (改设  (扩大  

	责任主体基本情况

	责任主体名称：三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司

	详细地址
	福建省三明市沙县区凤岗街道西沙村

	统一社会信用代码
	91350427727896020U

	法定代表人及联系电话
	姓名： 乐荣杰           联系电话：0598-5833063   

	行业类别
	4620 污水处理及其再生利用

	排污许可证或排污登记编号
	

	入河排污口
设置地点
	所在行政区域：福建省三明市沙县区凤岗街道西沙村

	
	排入水体名称：沙溪流域畔溪

	
	所在流域：东南诸河

	
	经度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：117.762538°

纬度（十进制精确到小数点后六位，CGCS2000坐标系）：26.419643°

	污水排放方式
	(连续

(间歇
	入河
方式
	(明渠  ☑管道
(泵站  (涵闸
(箱涵  (其他：_______

	是否共用
	(是
☑否
	
	

	入河排污口截面信息
	☑圆形截面：d=0.4 m，S=0.1257 m2

	
	(方形截面：L×B=   m×  m，S=   m2

	
	(其他形状截面：S=    m2

	入河排污口污水排放量，入河排污口重点污染物排放种类、排放浓度和排放量

	污染物种类
	排放浓度（mg/L）
	全年
	特殊时段（ 月至 月）

	
	
	污水排放量（万t/a）
	污染物排放量（t/a）
	污水日排放量（t/d）
	污染物日排放量（t/d）

	入河排污口合计（单一责任主体只需记载此项）

	COD
	20
	182.5

	36.5
	5000

	0.1

	NH3-N
	1
	
	1.825
	
	0.005

	TN
	10
	
	18.25
	
	0.05

	TP
	0.2
	
	0.365
	
	0.001

	镍
	0.02
	
	0.037
	
	0.0001

	石油类
	0.05
	
	0.091
	
	0.00025

	信息公开要求：
根据《入河排污口监督管理办法》以及HJ1386标准要求，该入河排污口的类型、位置、排放特征、排放量、治理措施等信息应以标识牌等方式在入河排污口处信息公开。

	水污染事故应急处理预案以及环境风险防范措施：
三明高新技术产业开发区金沙园建设发展有限公司应当按照排污单位有关要求，做好污染事故应急处理预案、环境风险防范及应急处置措施，若出现水质严重恶化或者水体纳污能力不足等紧急情况时，你公司必须服从相关的管理要求限制或停止排放，确保河流水质安全。

	水生态环境保护措施：
为减免该入河排污口设置带来的不利影响，入河排污口设置/使用过程中应当采取监测、巡查、预警等水生态环境保护措施。你公司应按照《入河入海排污口监督管理技术指南 监测》（HJ 1387-2024）要求开展自行监测，每半年监测一次，监测因子包括流量、pH值、化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、镍、石油类。

	放射性物质管控措施（仅排放放射性物质的入河排污口需要记载）：
无

	其他需要注意的事项：
（一）在满足污染排放要求基础上，应符合相关部门对供水、堤防安全和河势稳定等问题的保护措施要求。
（二）加强入河排污口规范化管理，在排污口处设置标志牌，并注明排污口编号、主要污染物名称、地理位置及经纬度坐标等信息。排污口须按规范设置监测点和安装视频监控系统。
（三）如该入河排污口位置、排放方式、建设方案及污染物种类、浓度、排放总量发生变化或自批准之日起3年内未实施的，应重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。


—1—

—1—        


