三明市生态环境局

明环评函〔2026〕22号
三明市生态环境局关于Y007城莒线城南三期段公路拓宽工程环境影响报告表的批复

福建尤溪经济开发区联合投资有限公司：

你单位报送的《Y007城莒线城南三期段公路拓宽工程环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。经研究，对该项目环境影响报告表批复如下：
一、总体情况

该项目位于尤溪县城关镇，拟在现状尤台公路基础上进行拓宽，道路等级为二级公路，设计速度为40千米/时，双向四车道，路基宽度19米，设置5座桥梁跨越水东水库，其中中桥1座，长37米，大桥4座，共长226米，路线全长1.505千米，起点位于水东坝头交叉口，终点位于罗坑院接线交叉处，顺接罗坑院接线。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市尤溪生态环境局相关意见，以及《尤溪县发展和改革局关于Y007城莒线城南三期段公路拓宽工程项目可行性研究报告的批复》（尤发改基〔2024〕111号），项目建设符合生态环境分区管控、《尤溪县国土空间总体规划（2020—2035年）》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
项目设计、建设及运营中需落实的重点事项
（一）加强生态环境保护。严格控制施工面积在道路征地红线范围内。严格限定施工作业范围，不允许随意破坏和占用额外土地。加强施工人员管理，及时清运施工弃方和废物，禁止堆置于项目征用范围外；施工结束后，应及时对受扰动区域进行生态修复，恢复植被和生境连续性。
（二）加强水环境保护。该项目不设置施工营地，施工人员租住于周边村庄，生活污水依托周边生活污水处理系统；项目施工场地设置洗车池，对进出车辆轮胎进行冲洗；施工场地内设置截水沟、沉淀池，废水经沉淀池处理后回用于车辆冲洗或抑尘洒水，不外排；桥梁桥墩施工采用钻孔灌注桩工艺，施工避开雨季等不利天气施工，避免对水域环境造成影响；施工期间严禁将施工泥浆或废水排入地表水体。

（三）加强大气环境保护。施工现场设置封闭围挡，围挡设置应当符合《关于加强建筑工地围墙安全文明施工管理的通知》要求；对土方施工区域进行喷淋或施放水炮进行压尘；装卸土方、建筑垃圾、清扫施工现场时应当先洒水压尘，然后再进行装卸、清扫作业，避免引起扬尘污染空气；运输车辆应实行密闭运输，避免在运输过程中发生遗撒或泄漏，对不慎洒落地面的建筑材料，应及时进行清理；采用商品沥青混凝土；施工运输路线及施工场地配备洒水车定期洒水降尘。

（四）严格控制噪声环境影响。加强施工期噪声控制，合理安排施工时间；采取减震降噪措施，尽量采用低噪声机械设备；临声环境保护目标一侧设置临时隔声板或声屏障，防止噪声扰民。

（五）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，在施工期和建成运营期，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。
三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

四、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

五、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队、三明市尤溪生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

  三明市生态环境局

                                      2026年6月30日

抄送：三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市尤溪生态环境局，厦门祯瑞明环保科技有限公司。 
—1—        


