三明市生态环境局文件

明环评〔2026〕21号

三明市生态环境局关于福建创世纪铝业有限

公司环保设施升级改造及铝渣综合利用

技改项目变更环境影响报告书的批复

福建创世纪铝业有限公司：

你公司报送的《福建创世纪铝业有限公司环保设施升级改造及铝渣综合利用技改项目变更环境影响报告书》（以下简称“报告书”）和申请审批的函收悉。经研究，对该项目环境影响报告书批复如下：

一、总体情况

该项目位于福建将乐经济开发区积善工业园，拟对现有环保设施提升改造及铝渣综合利用生产线进行调整，新增选粉机对铝灰进行二次分选，将原有铝渣处理规模由10万吨/年缩减为7.7万吨/年，其中一期已建的5万吨/年铝渣处置规模不变，二期未建的5万吨/年铝渣处置规模缩减为2.7万吨/年。
根据报告书评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市将乐生态环境局相关意见，项目建设符合生态环境分区管控、《将乐县国土空间总体规划（2021-2035）》《福建将乐经济开发区总体规划》及规划环评等要求，在全面落实报告书提出的各项生态保护及污染防治措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告书中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
二、项目设计、建设及运营中需落实的重点事项
（一）严格落实大气污染防治措施。回转炉、冷灰桶废气经收集处理后通过一根25米高排气筒排放；1号线选粉机、卸料槽、一次筛分、一次球磨废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；1号线二次筛分、二次球磨和三次筛分废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；2号线选粉机、卸料槽、一次筛分、一次球磨废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；2号线二次筛分、二次球磨和三次筛分废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；危险废物贮存库废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放。
（二）严格落实水污染防治措施。生产废水循环使用不外排；初期雨水沉淀处理后用于冷却水补充；生活污水经化粪池收集处理后排入园区污水处理厂。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。
（三）严格落实固体废物收集贮存处置措施。按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，不得产生二次污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（五）严格落实土壤和地下水污染防治措施。按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、管道、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；厂区按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。
（六）强化环境风险防范和应急措施。落实非正常工况和停工检修期间污染防治措施。按规范完善突发环境事件风险防控措施，并确保泄漏物质、污染雨水等可进入事故应急池。配备必要的应急设备和物资，满足环境风险应急能力要求。及时修订应急预案，并与当地政府、园区及生态环境部门等应急预案做好衔接。定期进行应急培训和演练，有效防范和应对环境风险。

（七）根据《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》的要求，建立与公众信息沟通和意见反馈机制，建立畅通的公众参与平台，定期发布项目环境信息，并主动接受社会监督。对于公众反映的建设项目有关环境问题，给予妥善解决。

（八）强化污染源管理工作。按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。安装外排废气污染物自动连续监测系统，并与生态环境部门联网。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测有关规定开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
三、污染物年排放总量控制指标如下：
铝渣综合利用技改项目变更后污染物排放量为：颗粒物6.586吨/年、二氧化硫13.493吨/年、氮氧化物2.476吨/年。

项目建成后全厂污染物排放量为：颗粒物19.537吨/年、化学需氧量0.25吨/年、二氧化硫14.322吨/年、氮氧化物40.48吨/年，其中你公司已通过排污权交易获得污染物排放总量指标：化学需氧量0.25吨/年、二氧化硫0.838吨/年、氮氧化物38.007吨/年，还需申购总量为：二氧化硫排放13.484吨/年、氮氧化物2.473吨/年。

项目建设地点属于省级（含以上）工业园区，不属于城市建成区；危险废物治理（N7724），不属于国家和省实行总量控制的重点排污行业，不属于四项污染物的主要排放行业。按照重点区域和行业总量倍量调剂原则，二氧化硫、氮氧化物按1倍调剂，本次所需申购总量为：二氧化硫13.484吨/年、氮氧化物2.473吨/年。项目正式排污前你公司应自行向福建海峡资源环境交易中心有限公司申购所需总量。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实排污许可制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

　　六、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市将乐生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。
三明市生态环境局

                                    2026年7月7日

  抄送：福建将乐经济开发区管理委员会，三明市生态环境保护综合执法支队，三明市环境保护科学研究所，三明市将乐生态环境局，三明市闽环国投环保有限公司。
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