三明市生态环境局

明环评函〔2026〕34号

三明市生态环境局关于福建省宝龙环球装饰

材料有限公司改扩建项目生态环境影响

报告表的批复

福建省宝龙环球装饰材料有限公司：

你单位报送的《福建省宝龙环球装饰材料有限公司改扩建项目生态环境影响报告表》（以下简称“报告表”）和申请审批的函收悉。经研究，对该项目生态环境影响报告表批复如下：
总体情况

该项目位于泰宁县朱口镇梅林村王公桥工业区，拟对现有年产细木工板2000立方米、滑梯板9000立方米生产线项目进行改扩建，建成后可年产细木工板6000立方米、生态板24000立方米。

根据报告表评价结论、三明市环境保护科学研究所评估意见和三明市泰宁生态环境局相关意见，以及《福建省投资项目备案证明（内资）》（闽工信备[2025]G070028号），项目建设符合生态环境分区管控、《泰宁县国土空间总体规划（2021-2035年）》等要求，在落实报告表提出的环境保护措施后，项目建设对环境的影响可得到缓解和控制。我局同意报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护和环境风险防范对策措施。
项目设计、建设及运营中需落实的重点事项：

（一）该项目锯断、木条制备粉尘经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；拼板粉尘经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；锯边、砂光粉尘经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；拼板、涂胶、冷压、热压有机废气经收集处理后通过各自的15米高排气筒排放（3台拼板机、3台热压机废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；3台上胶机、4台冷压机、2台热压机废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放；6台热压机废气经收集处理后通过一根15米高排气筒排放）；锅炉燃烧废气经收集处理后通过一根35米高排气筒排放。
（二）该项目运营期无生产废水外排，生活污水经处理达标后，用于周边农田浇灌。该项目不得建设直接向外环境水体排放污染物的排污口。
（三）按照有关规定，对固体废物实施分类处理、处置，做到“资源化、减量化、无害化”。危险废物的收集、贮存严格执行危险废物贮存相关污染控制标准。一般工业固体废物应进行综合利用，最大限度地减少最终处置量，不能回收利用的须按国家有关规定妥善贮存处置，并做好贮存、转移等台账记录，不得产生二次污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，优化厂区平面布置，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，并加强机械设备的保养和维护，确保环境噪声达标，防止噪声扰民。

（五）按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则，防止污水渗漏对土壤和地下水环境造成污染。从工艺、设备、污水储存等方面采取措施，尽可能从源头上减少污染物产生；按非污染防治区、一般污染防治区和重点污染防治区采取不同的地下水防渗控制；落实土壤、地下水污染监控计划和风险防范措施，避免对土壤、地下水环境造成污染。

（六）按照国家和地方有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标志牌。排气筒应按规范要求预留永久性监测口。按排污单位自行监测技术指南开展生产运行阶段污染源及对周边环境质量影响监测。
三、污染物年排放总量控制指标如下：

项目改扩建后全厂污染物总量控制指标为：二氧化硫4.012吨/年、氮氧化物4.012吨/年、挥发性有机物0.052吨/年。挥发性有机物排放控制总量已通过调剂取得。
四、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，落实排污许可制度。项目竣工后，按规定开展竣工环境保护验收。

五、工程规模、生产工艺以及污染防治措施等发生重大变动时，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。

　　六、我局委托三明市生态环境保护综合执法支队和三明市泰宁生态环境局组织开展“三同时”监督检查和日常监督管理工作。

  三明市生态环境局
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